|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| **Elaborado para:** | Código IoT |
|  |  |
| **Fecha de elaboración:** | 9 de agosto de 2021 |
| **Vigencia:** | 30 días naturales |
|  |  |
| **Elaborado por:**  **Revisado por:** | Hugo Vargas |
|  |  |
| **Documento:** | Plan de acción del Proyecto Capstone |
|  | |

Formato Kardex

Alumnos

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Sistema de telemetría para registro de EEG de pacientes en casa |
| Fecha de inicio del proyecto: | --2021 |
| Fecha de conclusión del proyecto: | 08 - marzo - 2022 |
| Descripción: | El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema que permita realizar el registro local de señales de electroencefalografía (EEG) y a su vez, bajo la implementación del paradigma de IoT, sea capaz de transferir estos datos en tiempo real a un dispositivo receptor que las almacene y procese, al tiempo que intercambia mensajes de estado/control con el componente remoto.  Para aprovechar el desarrollo acelerado de las tecnologías de comunicación y la ubicuidad del IoT, con este proyecto se espera obtener un sistema completo para el monitoreo a distancia del EEG, variable fisiológica que usualmente se explora exclusivamente en un entorno clínico. La adquisición y transmisión de una señal de esta naturaleza ahora es posible debido a la disponibilidad de amplificadores portátiles. Solo hace falta interconectar eficientemente las piezas tecnológicas para que el EEG pueda estudiarse desde casa. El sistema que se planea diseñar e implementar permitirá obtener las señales cerebrales en tiempo real sin la necesidad de mantener al paciente en el hospital.  Para la obtención de la señal, el sistema contará con un sensor que consiste en una diadema auricular de EEG (marca Neurosky, USA) que cuenta con un electrodo activo seco que puede colocarse en distintas posiciones de registro, un electrodo de referencia y uno de tierra, para registro bipolar. La diadema digitaliza el EEG a dieciséis bits y 256 mps. Los datos se incorporan a una estructura de “frames” claramente documentada [10], que se transmiten en forma serial vía una antena Bluetooth. Los frames serán recibidos en una microcomputadora local (Raspberry Pi Modelo 4B, USA), que decodificará los paquetes y ensamblará la señal para su acondicionamiento.  Dado el comportamiento de estas ondas cerebrales, es necesario extraerlas a partir del registro bipolar de EEG, por lo que se implementan filtros pasa banda que permiten transmitir un rango de frecuencias (banda de paso) y rechazar dos bandas de frecuencias (bandas de rechazo). |
| Aplicaciones: | <Describe las aplicaciones generales y especificas del proyecto> |
| Objetivo general: | Desarrollar un sistema capaz de recibir, filtrar y reenviar las señales de un electroencefalograma (EEG) provenientes de una diadema Neurosky™ y que pueda de ser utilizado fuera de los ámbitos hospitalarios, que adicionalmente haga uso del protocolo MQTT y la herramienta de programación visual Node-RED para enviar la señal a un *broker* y posteriormente mediante el uso de tópicos acceder a ésta para finalmente ser desplegada en una aplicación móvil. |
| Objetivos específicos: | <Objetivo 1><Enlistar los objetivos sociales, industriales y técnicos que satisface este proyecto> |
|  | <Objetivo 2> |
|  | <Objetivo 3> |
| Justificación: | * Realizar un protocolo de comunicación serial inalámbrica vía Bluetooth con una diadema de EEG comercial, obteniendo así la señal en crudo. * Decodificar los paquetes de datos provenientes de la diadema NeuroSky (además de metadatos, contiene la señal de EEG crudo). * Implementar filtros de acondicionamiento y preprocesamiento de las señales para preparar la transmisión de datos. * Implementar un protocolo de comunicación basado en mensajes MQTT (Message Queuing Telemetry Transport, por sus siglas en inglés), entre los sistemas local (diadema-receptor) y remoto (aplicación-control). * Desarrollo de una aplicación móvil en Python + Kivy para despliegue de la información obtenida del broker, así como el envío de comandos de control hacia el sistema local. * Desarrollo de dashboard en Node-RED para visualización de EEG así como envío de comandos de control hacia el sistema local. * Módulo de almacenamiento de información de la señal cruda de EEG con marca de tiempo para su posterior análisis y procesamiento. |
| Integrantes del equipo: | María de la Luz Calderón Cuautle |
|  | Aura Gabriela Estrada Madariaga |
|  | Miguel Ángel Porta García |
| Validado por: | <Nombre de facilitador Código IoT> |
| Contenido Temático: | <Temario. Se recomiendan al menos las siguientes unidades>   1. Introducción 2. Principio de funcionamiento 3. Material necesario 4. Herramientas computacionales 5. Circuitos 6. Lecturas de sensor 7. Envío de información 8. Recepción de información 9. Almacenamiento de información 10. Panel de control 11. Automatización 12. Utilización 13. Visualización de datos 14. Instrucciones de uso |
| Productos: | <Descripción detallada del entregable a desarrollar> |
| Alcances: | <Describir logros deseados, acotaciones y también competencias que expresen la dificultad del curso. Debe ser escrito de manera tal que sea uno de los criterios con los que las instituciones puedan determinar los perfiles de las personas que deberían tomar este curso. Consiste en un trabajo en equipo donde propone el Profesor y da estructura Diseño Instruccional> |
| Requisitos: | <Todos los conocimientos recomendados a tener antes de tomar el curso, de preferencia, haciendo referencia a los contenidos ya presentes en la plataforma> |
| Software: | * Entorno gráfico: Node-RED * Python |
| Hardware: |  |